

**Каркас Метод 40\*60\*80 (арт.** 30367974-белый **или арт.** 00367975-под дерево черный**)**


**Верхние металлические планки будут не нужны.**




**Дно распиливаем на две равные части, укладываем плоско на одну из боковин. Стягиваем саморезами.**

****

**Сверху накрываем второй боковиной каркаса и стягиваем.**

****

**Устанавливаем на ножки.**

****

**Крепим к стене уголками (например, из комплекта каркаса).**

**Отверстия для ножек и уголков необходимо разметить и сделать самостоятельно.**

**Переднюю кромку закрываем накладной панелью в цвет фасада (обычно 62\*80 или 62\*240 – в зависимости от ситуации. Так же возможно использование других панелей.)**